Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2011 г. N 19948

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. N 175

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.2.2801-10
"ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1 К САНПИН 2.1.2.2645-10
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ
ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 <*> "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (приложение).
--------------------------------
<*> Зарегистрированы Минюстом России 15.07.2010, регистрационный номер 17833.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение

Утверждены
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 27.12.2010 N 175

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1
К САНПИН 2.1.2.2645-10

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2801-10

Внести следующие изменения и дополнения в СанПиН 2.1.2.2645-10:
1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
"Жилые здания должны располагаться в соответствии с генеральным планом территории, функциональным зонированием территории города, поселка и других населенных пунктов".
2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"При размещении жилых зданий предусматривается их обеспечение водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, электроснабжением".
3. В пункте 2.10 после слова "автостоянок" словосочетание "общественных организаций" заменить словосочетанием "кроме гостевых".
4. Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
"В жилых зданиях не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней".
5. Исключить пункты 4.3 и 7.4.
6. Второе предложение пункта 4.1 начать со слов "Оптимальные и".
7. Изменить нумерацию пункта 5.12 на 5.11, пункта 5.13 на 5.12.
8. Изложить главу VI в новой редакции:

"VI. Гигиенические требования к уровням шума,
вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей
и излучений, ионизирующего излучения

6.1. Предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.
6.1.1. Уровни шума от внешних источников в жилых помещениях оцениваются с учетом их измерения при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон.
6.1.2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка  = +10 дБА), указанных во второй строке приложения 3 к настоящим санитарным правилам.
6.1.3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и другим инженерно-технологическим оборудованием самого здания, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка  = минус (-) 5 дБА), указанных в приложении 3 к настоящим санитарным правилам (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).
6.1.4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку минус (-) 5 дБА.
6.2. Предельно допустимые уровни вибрации в жилых помещениях приведены в приложении 4 к настоящим санитарным правилам.
6.2.1. В дневное время в жилых помещениях допустимо превышение нормативных уровней на 5 дБ.
6.2.2 Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенных в приложении 4 к настоящим санитарным правилам, вводится поправка минус (-) 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.
6.3. Предельно допустимые уровни инфразвука на территории жилой застройки и в жилых зданиях приведены в приложении 5 к настоящим санитарным правилам.
6.4. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (далее - ЭМП) при воздействии на население.
6.4.1. Предельно допустимый уровень ослабления геомагнитного поля в помещениях жилых зданий устанавливается равным 1,5.
6.4.2. Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля в жилых помещениях составляет 15 кВ/м.
6.4.3. На территории населенных мест предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях предельно допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м.
6.4.4. Допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых помещений) приведены в приложении 6 к настоящим санитарным правилам.
6.4.5. Требования настоящего раздела не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами.
6.4.6. Допустимая напряженность переменного магнитного поля приведена в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.
6.4.7. Уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц, создаваемые питающим и силовым оборудованием передающих радиотехнических объектов (ПРТО) внутри жилых зданий, не должны превышать предельно допустимые уровни для населения.
6.5. Допустимые уровни ионизирующего излучения.
6.5.1. Мощность эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий не должна превышать мощности дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час.
6.5.2. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений  не должна превышать 100 Бк/м3 для строящихся и реконструируемых зданий и 200 Бк/м3 для эксплуатируемых".

9. В пункте 7.2 заменить слово "поля" на слово "потенциала".
10. Изложить приложения N 2 и N 3 в новой редакции:

Приложение 2
к СанПиН 2.1.2.2645-10

ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ
ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Наименование 
помещений  	Температура    
воздуха, °C    	Результирующая 
температура, °C	Относительная 
влажность, %  	Скорость движения 
воздуха, м/с   	
	опти-    
мальная  	допусти-
мая     	опти-  
мальная	допус- 
тимая  	опти-   
мальная 	допус-
тимая 	опти-   
мальная 	допусти- 
мая      	
Холодный период года                                	
Жилая комната	20 - 22 	18 - 24 	19 - 20	17 - 23	45 - 30 	60  	0,15  	0,2   	
То же, в     
районах      
наиболее     
холодной     
пятидневки   
(минус 31 °C 
и ниже)      	21 - 23 	20 - 24 	20 - 22	19 - 23	45 - 30 	60  	0,15  	0,2   	
Кухня        	19 - 21 	18 - 26 	18 - 20	17 - 25	Н/Н   
<*>   	Н/Н  	0,15  	0,2   	
Туалет       	19 - 21 	18 - 26 	18 - 20	17 - 25	Н/Н   	Н/Н  	0,15  	0,2   	
Ванная,      
совмещенный  
санузел      	24 - 26 	18 - 26 	23 - 27	17 - 26	Н/Н   	Н/Н  	0,15  	0,2   	
Межквартирный
коридор      	18 - 20 	16 - 22 	17 - 19	15 - 21	45 - 30 	60  	0,15  	0,2   	
Вестибюль,   
лестничная   
клетка       	16 - 18 	14 - 20 	15 - 17	13 - 19	Н/Н   	Н/Н  	0,2   	0,3   	
Кладовые     	16 - 18 	12 - 22 	15 - 17	11 - 21	Н/Н   	Н/Н  	Н/Н   	Н/Н   	
Теплый период года                                 	
Жилая        
комната      	22 - 25 	20 - 28 	22 - 24	18 - 27	60 - 30 	65  	0,2   	0,3   	

--------------------------------
<*> Не нормируется.

Приложение 3
к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ
УРОВНЕЙ ЗВУКА ПРОНИКАЮЩЕГО ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

┌───┬──────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ N │Наименование  │Время│      Уровни звукового давления, дБ,      │Уровни звука │Максимальные│
│п/п│ помещений,   │суток│           в октавных полосах со          │     La и    │уровни звука│
│   │ территорий   │     │     среднегеометрическими частотами,     │эквивалентные│L      , дБА│
│   │              │     │                    Гц                    │ уровни звука│ Aмакс.     │
│   │              │     ├────┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ L     , дБА │            │
│   │              │     │31,5│63 │125│250 │500 │1000│2000│4000│8000│  Aэкв.      │            │
├───┼──────────────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤
│ 1.│ Жилые комнаты│ с 7 │ 79 │63 │52 │ 45 │ 39 │ 35 │ 32 │ 30 │ 28 │      40     │     55     │
│   │    квартир   │до 23│    │   │   │    │    │    │    │    │    │             │            │
│   │              ├─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤
│   │              │ с 23│ 72 │55 │44 │ 35 │ 29 │ 25 │ 22 │ 20 │ 18 │      30     │     45     │
│   │              │до 7 │    │   │   │    │    │    │    │    │    │             │            │
├───┼──────────────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤
│ 2.│Территории,   │ с 7 │ 90 │75 │66 │ 59 │ 54 │ 50 │ 47 │ 45 │ 44 │      55     │     70     │
│   │непосредствен-│до 23│    │   │   │    │    │    │    │    │    │             │            │
│   │но прилегающие├─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤
│   │к жилым домам │ с 23│ 83 │67 │57 │ 49 │ 44 │ 40 │ 37 │ 35 │ 33 │      45     │     60     │
│   │              │до 7 │    │   │   │    │    │    │    │    │    │             │            │
└───┴──────────────┴─────┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────┴────────────┘

11. Название таблицы приложения 4 изложить в следующей редакции:
"Предельно допустимые уровни вибрации в помещениях жилых зданий".
12. Изложить приложения N 5 и N 6 в новой редакции:

"Приложение 5
к СанПиН 2.1.2.2645-10

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИНФРАЗВУКА
НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

N 
п/п	Назначение       
помещений        	Уровни звукового давления,
дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими   
частотами, Гц       	Общий уровень   
звукового     
давления,     
дБ Лин      	
		2   	4 	8  	16   		
1. 	Территория жилой      
застройки             	90  	85 	80  	75   	90        	
2. 	Помещения жилых зданий	75  	70 	65  	60   	75        	

Приложение 6
к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭМП
ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 30 КГЦ - 300 ГГЦ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
(НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ, В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА,
ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

Диапазон частот  	30 - 300 
кГц   	0,3 - 3
МГц  	3 - 30 
МГц  	30 - 300
МГц   	300 МГц -     
300 ГГц      	
Нормируемый       
параметр          	Напряженность электрического поля,
E (В/м)              	Плотность     
потока энергии,  
ППЭ (мкВт/см2)  	
Предельно         
допустимые уровни 	25,0   	15,0  	10,0  	3,0   	10; 25 <*>    	

--------------------------------
<*> Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечания:
1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.
2. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150 - 300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не должна превышать 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения, - 19 В/м".

13. Дополнить СанПиН 2.1.2.2645-10 приложением 7 в следующей редакции:

Приложение 7
к СанПиН 2.1.2.2645-10

ДОПУСТИМАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

N  
п/п 	Тип воздействия, территория        	Интенсивность МП   
частотой 50 Гц    
(действующие     
значения), мкТл А/м  	
1. 	В жилых помещениях                          	5 (4)        	
2. 	В нежилых помещениях жилых зданий, на       
селитебной территории, в том числе на       
территории садовых участков                 	10 (8)