Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2003 г. N 4500

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2003 г. N 53

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНПИН 2.1.7.1287-03

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ <*> и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 <**>, постановляю:
    --------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295.

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 года, с 15 июня 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации -
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
16.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 г.

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,
БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ, САНИТАРНАЯ
ОХРАНА ПОЧВЫ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОЧВЫ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.7.1287-03

I. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) об охране окружающей природной среды, основами земельного, водного и другого законодательства, связанного с охраной окружающей среды, а также "Положением о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации", "Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).
1.2. Санитарные правила устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв.
1.3. Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо от их подчиненности и форм собственности.
1.4. Требования по охране почв от загрязнения, включаемые в другие нормативные правовые акты, решения юридических лиц, государственные стандарты и пр., должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.
1.5. Государственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим положением.

II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила предъявляют требования к качеству почвы различных территорий, в зависимости от их функционального назначения и использования.
2.2. Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.
2.3. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.
2.4. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.
2.5. В качестве фоновых значений концентраций химических веществ следует использовать региональные показатели почв.

III. Санитарно-эпидемиологические требования
к качеству почв территории населенных мест

3.1. Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.
3.2. В почвах на территориях жилой застройки не допускается:
- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;
- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;
- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;
- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;
- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).
Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая".
3.3. Требования к почвам населенных мест определяются в зависимости от приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и их класса опасности, согласно государственному стандарту (табл. 1)

Таблица 1

КЛАССЫ
ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Классы опасности	Химическое загрязняющее вещество       	
1        	Мышьяк,  кадмий,  ртуть,  свинец,  цинк,  фтор,
3,4-бенз(а)пирен                               	
2        	Бор,  кобальт,  никель, молибден, медь, сурьма,
хром                                           	
3        	Барий,  ванадий,  вольфрам, марганец, стронций,
ацетофенон                                     	

3.4. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.
3.5. Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в приложении 1.
3.6. Гигиенические требования к почвам сельскохозяйственных угодий основываются на ПДК химических веществ в почве с учетом их лимитирующего показателя вредности и приоритетности транслокационного показателя.
3.7. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные:
- допустимая категория почв - содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК;
- умеренно опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю вредности;
- опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности;
- чрезвычайно опасная категория почв - содержание химических веществ превышает ПДК по всем показателям вредности.
3.8. Рекомендации по практическому использованию сельскохозяйственных почв загрязненных территорий с учетом существующей разницы допустимых уровней содержания химических веществ по различным показателям вредности и основных положений дифференциальной оценки степени опасности загрязненных почв даны в приложении 2.

IV. Оценка качества почвы

4.1. Гигиеническая оценка почвы проводится с целью определения ее качества и степени безопасности для человека, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических загрязнений (табл. 2 и приложения N 1 и N 3).

Таблица 2

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПОЧВЫ

Категория    
загрязнения почв	Индекс БГКП	Индекс   
энтерококков	Патогенные
бактерии, 
в т.ч.    
сальмо-   
неллы     	Яйца гель-
минтов,   
экз./кг   	Личинки-Л 
и кукол-  
ки-К мух, 
экз. в    
почве с   
площадью  
20 х 20 см	
Чистая     	1 - 10  	1 - 10   	0     	0     	0     	
Умеренно опасная	10 - 100 	10 - 100  	0     	до 10   	Л до 10  
К - отс. 	
Опасная     	100 - 1000	100 - 1000 	0     	до 100  	Л до 100 
К до 10  	
Чрезвычайно   
опасная     	1000 и выше	1000 и выше 	0     	> 100   	Л > 100 
К > 10  	

4.2. Выбор площадки для строительства объектов проводится с учетом:
- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;
- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);
- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;
- их хозяйственного использования.
4.3. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяются схемы отбора проб почв.
4.4. Объем исследований и перечень загрязнителей определяется аккредитованными организациями по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в зависимости от характера загрязнения почв, последующего функционального использования этой территории, стадии проектирования. В соответствии с этим санитарно-эпидемиологический контроль включает использование стандартного или расширенного перечня показателей исследований (раздел 6 настоящих санитарных правил).
4.5. На стадии предпроектной документации (обоснование инвестиций, градостроительного обоснования и др.) обследование проводится для получения предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории проектируемого строительства с использованием стандартного перечня показателей с учетом современного и перспективного использования территории. При проведении предварительного обследования отбор проб почв проводится по сетке: 50 x 100 или 100 x 100 м.
4.6. На стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации обследование территории проводится по стандартной схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Отбор проб проводится послойно из инженерно-геологических скважин. Глубина исследования зависит от существующего и перспективного использования территории. При необходимости количество исследуемых скважин может быть увеличено. Исследования по расширенному перечню показателя проводятся на местах свалок, промышленных предприятий, полей аэрации и фильтрации, автозаправочных станций и др. На территориях, содержащих органосодержащие отходы (твердые бытовые отходы, осадки сточных вод, отходы птицеводческих, животноводческих комплексов, торфяные засыпанные реки), необходимо проведение газохимических исследований.
4.7. На стадии выполнения строительных работ исследования почв проводятся в полном объеме по химическим показателям. Отбор проб почв проводится послойно на глубинах: 0 - 0,2; 0,2 - 1,0; 1,0 - 2,0 метров от поверхности земли и далее не реже, чем через один метр, в зависимости от глубины заложения фундамента здания или прокладки инженерных коммуникаций, гидрогеологических условий, интенсивности загрязнения и т.д.
4.8. После завершения строительства исследования проводятся на территориях жилой застройки наиболее значимых (п. 3.1 настоящих санитарных правил) по комплексу химических (включая 3,4-бензапирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований. Отбор проб почв проводится с поверхности.
4.9. Для выдачи заключения о соответствии почв санитарно-эпидемиологическим требованиям в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, представляются следующие материалы:
- характеристика района, пункта, площадки (трассы) для строительства, с учетом аэроклиматических данных, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере;
- данные о качественном и количественном составе выбросов от промышленных предприятий (в зоне влияния 10 - 40 высот трубы), автотранспорта, размерах и режиме санитарно-защитных зон предприятий и ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения атмосферы;
- сведения о возможном загрязнении площадки строительства бытовыми, промышленными отходами, свалочными грунтами; информация о биологических и химических захоронениях;
- перечень приоритетных химических веществ от потенциальных источников загрязнения с указанием класса их опасности, согласно государственному стандарту, расчетным и лабораторным данным;
- мероприятия по предупреждению загрязнения и рекультивации нарушенных и загрязненных почв;
- графические материалы, в которые входят:
- ситуационный план (М 1:2000) с указанием действующих, строящихся и намеченных к строительству промышленных объектов и границ их санитарно-защитных зон, существующих и перспективных объектов жилищно-гражданского строительства;
- карта-схема площадки намечаемого к строительству объекта с нанесением точек отбора проб (М 1:500);
- карта-схема площадки с указанием участков повышенного загрязнения (по площади и глубине).
4.10. По представленным материалам органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, выдают заключение о соответствии состояния почв санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
4.11. Не разрешается предоставление земельных участков под строительство без заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, или при наличии в нем замечаний о нарушении санитарных норм и правил.
4.12. Проектно-сметная документация под строительство объекта должна быть разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением по почве. В случае необходимости проведения работ по рекультивации почв необходимо представить гарантии их проведения.
4.13. Корректировка принятых проектных решений по рекультивации территории требует заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.
4.14. Для гигиенической оценки почв сельскохозяйственного назначения представляются следующие сведения:
- объем и перечень средств химизации сельского хозяйства (пестициды, регуляторы роста, мелиоранты), места расположения складов их хранения, взлетно-посадочных полос сельскохозяйственной авиации;
- места расположения отходов животноводческих комплексов, птицефабрик;
- способы орошения земель;
- характеристика санитарного состояния почв;
- свойства почвы и характер рельефа, которые могут повлиять на формирование системы зеленых насаждений.
4.15. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормативам по почвам выдается как на отдельный образец, так и на всю территорию строительства. Заключение выдается на бланке учреждения.
4.16. Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического исследований почв выдается органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в территориях. Заключение действительно в течение трех лет или нормативного периода выполнения строительных работ на данной территории.

V. Рекомендации по использованию почв

5.1. Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 3).
5.2. Мероприятия по рекультивации территории, загрязненной возбудителями особо опасных инфекций, разрабатываются в каждом конкретном случае в соответствии с нормативными документами по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Таблица 3

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЧВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Категории загрязнения почв 	Рекомендации по использованию почв	
Чистая                       	Использование без ограничений     	
Допустимая                   	Использование   без   ограничений,
исключая объекты повышенного риска	
Умеренно опасная             	Использование  в ходе строительных
работ под  отсыпки   котлованов  и
выемок,   на участках озеленения с
подсыпкой   слоя чистого грунта не
менее 0,2 м                       	
Опасная                      	Ограниченное   использование   под
отсыпки   выемок  и  котлованов  с
перекрытием слоем  чистого  грунта
не менее 0,5 м.                   
При   наличии   эпидемиологической
опасности -  использование   после
проведения             дезинфекции
(дезинвазии)    по     предписанию
органов    госсанэпидслужбы      с
последующим           лабораторным
контролем                         	
Чрезвычайно опасная          	Вывоз     и    утилизация       на
специализированных полигонах.     
При   наличии   эпидемиологической
опасности  -  использование  после
проведения             дезинфекции
(дезинвазии)     по    предписанию
органов    госсанэпидслужбы      с
последующим           лабораторным
контролем                         	

VI. Организация контроля качества почв

6.1. Контроль качества почв проводится на всех стадиях проектирования и строительства. Полнота и объем исследований зависит от стадии проектирования и строительства.
6.2. На стадии разработки предпроектной документации и выбора земельного участка допускается исследование почв с использованием сокращенного перечня показателей.
6.3. На стадии выбора земельного участка и выполнения проектных работ, а также строительства и приемки объекта в эксплуатацию контроль осуществляется с использованием стандартного перечня показателей.
6.4. Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания:
- тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;
- 3,4-бензапирена и нефтепродуктов;
- рН;
- суммарный показатель загрязнения.
6.5. Контроль с использованием расширенного перечня санитарно-эпидемиологических показателей (приложение 3) проводится на объектах повышенного риска, на остальных - по стандартному перечню показателей.
Стандартный перечень может быть расширен с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и хозяйственного освоения территории.
6.6. После ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан обеспечить проведение лабораторных исследований качества почвы объектов повышенного риска, что должно быть отражено в санитарно-эпидемиологическом заключении.
6.7. Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6.8. Мониторинг проводится с учетом результатов исследований на всех предыдущих стадиях проектирования, строительства, а также по окончании строительства объекта, при вводе его в эксплуатацию и на протяжении всего его эксплуатационного периода.
6.9. Отбор проб почвы регламентируется государственными стандартами по общим требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа и методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.
6.10. Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.
6.11. Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК), или другими методами, метрологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик.
6.12. Определение паразитологических показателей в почве проводится в соответствии с действующими методическими указаниями по методам санитарно-паразитологических исследований.
6.13. Количество точек отбора проб зависит от площади участка строительства, глубины строительства объекта или заложения инженерных коммуникаций, стадий выполнения проектных и строительных работ.
6.14. Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности - НРБ-99 (не нуждаются в государственной регистрации, письмо Минюста России от 29.07.99 N 6014-ЭР).

Приложение 1
к СанПиН 2.1.7.1287-03

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ
ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Категории  
загрязнения 	Санитарное
число   
Хлебникова	Суммарный 
показатель
загрязне- 
ния (Zc)  	Содержание в почве (мг/кг)                    	
			I класс опасности  	II класс опасности 	III класс опасности 	
			Органич. 
соединения	Неорганич.
соединения	Органич. 
соединения	Неорганич.
соединения	Органич. 
соединения	Неорганич.
соединения	
Чистая <*>  	0,98 и > 	-     	от фона  
до ПДК   	от фона  
до ПДК   	от фона  
до ПДК   	от фона  
до ПДК   	от фона  
до ПДК   	от фона  
до ПДК   	
Допустимая  	0,98 и > 	< 16   	от 1 до 2
ПДК   	от 2 фоно-
вых значе-
ний до ПДК	от 1 до 2 
ПДК   	от 2 фоно-
вых значе-
ний до ПДК	от 1 до 2 
ПДК    	от 2 фоно-
вых значе-
ний до ПДК	
Умеренно    
опасная     	0,85 -  
0,98    	16 - 32  					от 2 до 5 
ПДК    	от ПДК   
до Kmax  	
Опасная     	0,7 - 0,85	32 - 128 	от 2 до 5
ПДК   	от ПДК  
до Kmax 	от 2 до 5 
ПДК    	от ПДК  
до Kmax 	> 5 ПДК  	> Kmax   	
Чрезвычайно 
опасная     	< 0,7   	> 128  	> 5 ПДК  	> Kmax  	> 5 ПДК  	> Kmax  			

    --------------------------------
<*> Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска.
Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности.
Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Приложение 2
к СанПиН 2.1.7.1287-03

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Категория   
загрязненности
почв     	Характеристика  
загрязненности  
почв       	Возможное  
использование
территории  	Рекомендации по 
оздоровлению почв	
1. Допустимая 	Содержание хими- 
ческих веществ в 
почве превышает  
фоновое, но не   
выше ПДК         	Использование
под любые    
культуры     	Снижение уровня  
воздействия ис-  
точников загряз- 
нения почвы. Осу-
ществление меро- 
приятий по сниже-
нию доступности  
токсикантов для  
растений (извест-
кование, внесение
органических     
удобрений и т.п.)	
2. Умеренно   
опасная       	Содержание хими- 
ческих веществ в 
почве превышает  
их ПДК при лими- 
тирующем общеса- 
нитарном, мигра- 
ционном водном и 
миграционном воз-
душном показате- 
лях вредности,   
но ниже допусти- 
мого уровня по   
транслокационному
показателю       	Использование
под любые    
культуры при 
условии конт-
роля качества
сельскохозяй-
ственных рас-
тений        	Мероприятия, ана-
логичные катего- 
рии 1. При нали- 
чии веществ с ли-
митирующим мигра-
ционным водным   
или миграционным 
воздушным показа-
телями проводится
контроль за со-  
держанием этих   
веществ в зоне   
дыхания с/х рабо-
чих и в воде     
местных водоис-  
точников         	
3. Высокоопас-
ная           	Содержание хими- 
ческих веществ в 
почве превышает  
их ПДК при лими- 
тирующем транс-  
локационном пока-
зателе вредности 	Использование
под техничес-
кие культуры,
использование
под с/х куль-
туры ограни- 
чено с учетом
растений-кон-
центраторов  	1. Кроме меро- 
приятий, ука-  
занных для ка- 
тегории 1, обя-
зательный конт-
роль за содер- 
жанием токси-  
кантов в рас-  
тениях - про-  
дуктах питания 
и кормах.      
2. При необхо- 
димости выращи-
вания растений 
- продуктов пи-
тания реко-    
мендуется их   
перемешивание с
продуктами, вы-
ращенными на   
чистой почве.  
3. Ограничение 
использования  
зеленой массы  
на корм скоту с
учетом растений
-концентраторов	
4. Чрезвычай- 
но опасная    	Содержание хими- 
ческих веществ   
превышает ПДК в  
почве по всем по-
казателям вред-  
ности            	Использование
под техничес-
кие культуры 
или исключе- 
ние из сель- 
скохозяйст-  
венного ис-  
пользования. 
Лесозащитные 
полосы.      	Мероприятия по   
снижению уровня  
загрязнения и    
связыванию токси-
кантов в почве.  
Контроль за со-  
держанием токси- 
кантов в зоне ды-
хания с/х рабочих
и в воде местных 
водоисточников   	

Приложение 3
к СанПиН 2.1.7.1287-03

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

N 	Наименование показателя	Объекты наблюдения. Функциональные зоны, территории  	
		Жилая
зона 	Детские 
дошколь-
ные и   
школьные
учрежде-
ния, иг-
ровые   
площад- 
ки, тер-
ритории 
дворов  	Зоны  
сани- 
тарной
охраны
водое-
мов   	Рекреа- 
ционные 
зоны    
(скверы,
парки,  
бульва- 
ры, пля-
жи, ле- 
сопарки)	Транс- 
портные
магист-
рали   	Промыш-
ленная 
зона   	Почвы с/х
(опытные 
поля, са-
ды и ого-
роды,    
приуса-  
дебные   
участки, 
тепличные
хозяйст- 
ва)      	
1 	2           	3  	4   	5  	6   	7   	8   	9    	
1 	Санитарное        число
(отношение    белкового
азота      к     общему
органическому азоту)   	+  
-  	+   
-   	+  
-  	
-   	
-   	
-   	
-    	
2 	Аммонийный азот, мг/кг 	+  	+   	+  	+   		+   
-   	+    
-    	
	Нитратный азот, мг/кг  	+  	+   	+  	+   		+   
-   	+    	
	Хлориды, мг/кг         	+  
-  	+   
-   	+  
-  	+   
-   		+   
-   	+    
-    	
	pH                     	+  
-  	+   
-   	+  
-  	+   
-   	+   
-   	+   
-   	+    
-    	
	Пестициды   (остаточные
количества), мг/кг     	+  	+   	+  	+   	-   	+   
-   	+    	
	Тяжелые металлы, мг/кг 	+  	+   	+  	+   
-   	+   	+   	+    	
	Нефть и  нефтепродукты,
мг/кг                  	+  	+   
-   	+  	+   
-   	+   	+   	+    	
	Фенолы летучие, мг/кг  	+  	+   
-   	+  	+   	+   
-   	+   	+    
-    	
	Сернистые   соединения,
мг/кг                  	+  	+   
-   	+  	+   	+   	+   	+    
-    	
	Детергенты, мг/кг      	+  	+   
-   	+  	+   	-   	+   	+    
-    	
	Канцерогенные вещества,
мг/кг                  	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Мышьяк, мг/кг          	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Полихлорированные      
бифенилы, мкг/кг       	+  	+   	+  	+   
-   	+   
-   	+   
-   	+    
-    	
	Цианиды, мг/кг         	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Радиоактивные вещества,
Ки/г                   	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Макрохимические        
удобрения, г/кг        	+  
-  	+   
-   	+  	+   
-   	-   	-   	-    	
	Микрохимические        
удобрения, мг/кг       	+  
-  	+   
-   	+  	+   
-   	-   	-   	-    	
	Лактозоположительные   
кишечные  палочки (Коли
формы), индекс         	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Энтерококки  (фекальные
стрептококки), индекс  	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Патогенные             
микроорганизмы      (по
эпидпоказаниям), индекс	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Яйца и          личинки
гельминтов             
(жизнеспособных),      
экз./кг                	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Цисты          кишечных
патогенных  простейших,
экз./100 г             	+  	+   	+  	+   	+   	+   	+    	
	Личинки      и  куколки
синантропных       мух,
экз./в   почве  площади
20 x 20 см             	+  	+   	+  	+   	+   
-   	+   
-   	+    
-    	

Знак "+" означает обязательность определения показателя при определении санитарного состояния почв, знак "-" - показатель необязательный, знак "+/-" - показатель обязательный при наличии источника загрязнения.